农用子午胎后充气装置

技术标书

1. 设备用途：

农用子午胎轮胎充气保压冷却。

1. 主要技术参数：
2. 轮胎内径：24—46＂
3. 轮胎外径:900—2000mm
4. 轮胎断面宽：300—1000 mm
5. 子口间距：130—800mm
6. 轮胎重量：最大500KG(不含轮辋)
7. 数量：2台/套（每台随机6套（12件）轮辋）
8. 交货时间：2023年11月30日
9. 交货地点：浦林成山（山东）轮胎有限公司
10. 项目负责人：李云峰 15666303831
11. 结构形式：

