动均机19-21寸轮辋技术标书

第一部分供货范围

1. 设备用途：

动均复合机19-21寸双阶轮辋1套，带锁紧轴。

适用设备：国际计测动均复合机，设备型号：FLSUB-6142T序列号：43C-0400。

1. 数量：1套
2. 交货时间：合同生效后3个月内完成供货。

第二部分技术要求

1. 技术要求：

1.1轮辋材质：铝合金A6061FD

1.2轮辋宽度调节范围：19（5.0J-9.0J）21（8.0J-12.0J），带锁紧轴。

1.3轮辋轮廓尺寸、安装尺寸与轮胎及设备正确配合、连接。

1.4轮辋无应力腐蚀开裂倾向，加工处理满足轮辋使用强度及检测要求，保证使用安全。

1.5轮辋测绘及图纸设计由供货方实施，测绘参考原厂轮辋。

1. 验收标准：

2.1轮辋制作完成后先进行免费试用，收货半个月内安装，试用期从用户首次安装之日起3个月，3个月后符合要求进行验收，验收后再付款。

2.2外观目视无缺陷。

2.3首次安装用标准砝码进行轮辋面分离测试，测试精度50±3g, 2\*5重复精度测试，动平衡极差≤7g，均匀性标准偏差SD≤0.5 ，与同尺寸单阶轮辋2\*5重复精度平均值对比，动平衡±5g，均匀性±1kg，3个月时再进行一次上述测试，达到要求进行验收。

1. 技术资料：

纸质版轮辋图纸3份，电子版轮辋图纸1份。

1. 质保期：

质量保证期自验收合格签字之日起1年，质保期内出现质量故障，可免费维修。