成型到硫化物流输送线

技术标书

1. 设备用途：

本项目用于泰国公司新增1条半钢硫化地沟（28台硫化机）胎胚自动化物流输送系统，包含悬挂链、EMS小车、存胎器。

1. 主要技术参数：
2. 轮胎内径：12寸～24寸
3. 轮胎外径：950mm～480mm
4. 轮胎断面宽：220mm～400mm
5. 轮胎重量：4.5KG～30KG
6. 数量：1台/套
7. 交货时间：2023年12月30日
8. 交货地点：浦林成山（泰国）轮胎有限公司
9. 项目负责人：韩慧清 13898808652