浦林成山空气弹簧车间压型钢板复合墙隔断工程技术标书

1. 项目概况：

浦林成山山东公司空气弹簧车间压型钢板复合墙隔断项目，本工程结构形式为压型钢板隔断墙，施工素混凝土坎台，在坎台上施工压型钢板隔断墙，中间填充玻璃丝绵。

1. 主要技术参数：素混凝土坎台、檩条、墙面板、屋面板、彩钢板推拉门等详见图纸
2. 数量：1台/套
3. 交货时间：2024年8月30日
4. 交货地点：浦林成山（山东）轮胎有限公司
5. 项目负责人：龙福强 15588400886
6. 技术要求发至潜在供货商后，在商务开标前7天内向采购部门提供技术标书，确认是否完全满足技术要求、完善技术参数、提出偏移项等。
7. 技术投标书中必须注明第三方供货范围及名称，在项目执行中如有变更需及时通知需方，同意后方可变更。