简易巨胎断面手动切割锯技术标书

1. 设备用途：

对轮胎进行断面切片的专用设备，使用轮胎切割锯作为专用切割刀具，切割范围内的载重汽车轮胎、工程机械轮胎或者农业轮胎胎均可使用。且具有结构简单、易于拆卸安装、便于运输等特点。

1. 供货范围：包含但不限于满足工艺生产要求的配置。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| 1 | 切割锯支架 | 1套 | 带轮可移动，高度可调整 |
| 2 | 切割锯 | 1套 |  |
| 3 | 切割锯驱动装置 | 1套 |  |
| 4 | 安全防护面罩 | 1套 |  |
| 5 | 水冷却装置 | 1套 |  |

1. 轮胎主要技术参数：
2. 轮胎内径：35—63＂
3. 轮胎外径：2200—4200 mm
4. 轮胎断面宽：750—1650 mm
5. 子口间距：300-1100 mm
6. 轮胎重量：最大6000KG
7. 数量：1台/套
8. 交货时间：2025年1月30日
9. 交货地点：浦林成山（山东）轮胎有限公司
10. 项目负责人：李云峰 15666303831
11. 示意图：
12. 