空气弹簧硫化单元

技术标书

1. 项目概况：

该设备主要用于空气弹簧袖式产品硫化过程；

项目内容：

①、利旧现有单工位袖式空气弹簧硫化单元，新增3工位硫化单元，组成4工位硫化单元，要求四工位独立控制，每工位配置单独的阀组，公用一套PLC控制系统。

②供货1套4工位硫化单元，每工位单独控制，独立阀组，公用1套PLC控制系统。

2.数量：各1台，共计2台。

3.交货时间：2024年11月30日前

4.交货地点：浦林成山（山东）轮胎有限公司厂内

5.项目负责人：赵佳宾 18906315625

6.技术要求发至潜在供货商后，在商务开标前7天内向采购部门提供技术标书，确认是否完全满足技术要求、完善技术参数、提出偏移项等。

7.技术投标书中必须注明第三方供货范围及名称，在项目执行中如有变更需及时通知需方，同意后方可变更。

8.供应商报名应附与本项目类似业绩证明资料，业绩不低于1项，附合同扫描件及技术协议附件。